Таблица 2.3 – Перспективный баланс тепловой мощности по источнику тепловой энергии – котельная «Центральная»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | 2013 *г.* | 2014 *г.* | 2015 *г.* | 2016 *г.* | 2017 *г.* | 2018 *г.* | 2019 *г.* | 2020г | 2021-  2029 *гг.* |
| *Установленная мощность, Гкал/час* | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
| *Располагаемая мощность, Гкал/час* | 5,943 | 5,943 | 5,943 | 5,943 | 5,943 | 5,943 | 5,943 | 5,943 | 5,943 |
| *Мощность НЕТТО, Гкал/час* | 5,884 | 5,884 | 5,884 | 5,884 | 5,884 | 5,884 | 5,884 | 5,884 | 5,884 |
| *Присоединённая нагрузка, Гкал/час* | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 |
| *Подключённая нагрузка, Гкал/час* | 3,093 | 3,093 | 3,093 | 3,093 | 3,093 | 3,093 | 3,093 | 3,093 | 3,093 |
| *Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год* | 10255,89 | 10255,89 | 10255,89 | 10255,89 | 10255,89 | 13241,88 | 13265,25 | 13287,1110255,89 | 13298,6410255,89 |
| *Расход на собственные нужды, Гкал/год* | 195,616 | 195,616 | 195,616 | 195,616 | 195,616 | 195,616 | 195,616 | 195,616 | 195,616 |
| *Отпуск в сеть, Гкал/год* | 10060,27 | 10060,27 | 10060,27 | 10060,27 | 10060,27 | 13046,26 | 13069,65 | 13091,497 | 13103,02 |
| *Потери, Гкал/год* | 4471,233 | 4471,233 | 4471,233 | 4471,233 | 4471,233 | 5230,85 | 5240,22 | 5289,08 | 5253,61 |
| *Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год* | 5589,041 | 5589,041 | 5589,041 | 5589,041 | 5589,041 | 7815,41 | 7829,41 | 7902,41 | 7849,41 |
| *Население* | 2102,539 | 2102,539 | 2102,539 | 2102,539 | 2102,539 | 2102,539 | 2102,539 | 2102,539 | 2102,539 |
| *Бюджет и прочие потребители* | 3486,502 | 3486,502 | 3486,502 | 3486,502 | 3486,502 | 3486,502 | 3486,502 | 3486,502 | 3486,502 |
| *Резерв/Дефицит тепловой мощности, %* | 47,95 | 47,95 | 47,95 | 47,95 | 47,95 | 47,95 | 47,95 | 47,95 | 47,95 |

Таблица 2.4 – Перспективный баланс тепловой мощности по источнику тепловой энергии – котельная «Аэропорт»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-  2024 гг. | 2025-  2029 гг. |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |
| Мощность НЕТТО, Гкал/час | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| Присоединённая нагрузка, Гкал/час | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Подключённая нагрузка, Гкал/час | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 298,04 | 298,04 | 298,04 | 298,04 | 298,04 | 298,04 | 298,04 | 298,04 | 298,04 |
| Расход на собственные нужды, Гкал/год | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| Отпуск в сеть, Гкал/год | 288,85 | 288,85 | 288,85 | 288,85 | 288,85 | 288,85 | 288,85 | 288,85 | 288,85 |
| Потери, Гкал/год | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год | 262,59 | 262,59 | 262,59 | 262,59 | 262,59 | 262,59 | 262,59 | 262,59 | 262,59 |
| Население | 222,28 | 222,28 | 222,28 | 222,28 | 222,28 | 222,28 | 222,28 | 222,28 | 222,28 |
| Бюджет и прочие потребители | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 |
| Резерв/Дефицит тепловой мощности, % | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 |